Motoren auf einen Blick

Saab 9-5 Kombi
2.0t
2.3t
3.0 V6t



110 kW / 150 PS
125 kW / 170 PS
147 kW / 200 PS
Motor

Zylinder

4
4
6

Hubraum (cm3)

1.985
2.290
2.962

Bohrung x Hub (mm)
90 x 78
90 x 90
86 x 85

Verdichtungsverhältnis 
9,3:1
9,3:1
9,5:1

Max. Drehmoment (Nm bei U/min.)240 bei 1.800280 bei 1.800
310 bei 2.500

Fahrleistung
Beschleunigung (0-100 km/h in Sek.)
Manuell/Automatik
9,8 / 11,6
8,7 / 9,9
– / 8,3

Höchstgeschwindigkeit (km/h)
Manuell/Automatik
215 / 210
225 / 220
– / 235

Verbrauch nach 93/116 EWG
Stadt (Liter/100 km, Manuell/Automatik)
13,5 / 15,1
13,9 / 15,1
– / 16,3

Überlandfahrt (Liter/100 km, Man./Aut.) 7,2 / 7,8
7,3 / 7,8
– / 8,0

Euro-Mix (Liter/100 km, Man./Aut.) 
9,5 / 10,5
9,8 / 10,5
– / 11,1

Technische Daten 

Saab 9-5 Kombi

2.0t
2.3t
3.0 V6t



110 kW / 150 PS
125 kW / 170 PS
147 kW / 200 PS
Maße und Gewichte
Länge/Breite/Höhe (mm)
4.808 / 2.042 / 1.497

Radstand (mm)

2.703
2.703
2.703

Spur, vorn/hinten (mm)
1.522 / 1.522


Leergewicht (kg) nach EEC 92/21
1.585-1.740
1.585-1.740
1.585-1.740

Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.130-2.180
2.130-2.180
2.130-2.180

Zulässige Anhängelast (kg)
gebremst:
1.800
1.800 
1.800


bei 12 % / 10% / 8%:
             1.300 / 1.800 / 1.800



ungebremst:
750
750
750

Dachlast (kg)

100
100
100

Karosserie

cW-Wert

0,31
0,31
0,31

Türen

4
4
4

Sitze

5
5
5

Tankinhalt (Liter)

75
75
75

Kofferraumvolumen (Liter/VDA)
416
416
416


bei komplett umgeklappter Rücksitzbank
1.490
1.490
1.490

Technische Daten 

Saab 9-5 Kombi

2.0t
2.3t
3.0 V6t



110 kW / 150 PS
125 kW / 170 PS
147 kW / 200 PS
Fahrwerk
Vorderachse

MacPherson-Federbeine, Querstabilisator, 


Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer und 
integrierte Radlager 

Hinterachse

Einzelradaufhängung (Mehrlenkersystem) 

mit  gummigelagerter Achse, einem Längslenker und zwei Querlenkern pro Rad;



Federbeine mit Gasdruck-Stoßdämpfer, 



Querstabilisator

Lenkung/Lenkübersetzung
Servo-Zahnstangenlenkung / 15,9 x 1

Spurkreis (m)

10,8
10,8
10,8

Bremsen (servounterstützt)
hydraul. Zweikreis 4-Kanal Bremssystem


vorn:
Einkolben-Schwimmsattel, innenbelüftete 



288-mm-Scheiben  



 hinten:
286-mm-Zweikolben-Festsattel-Scheiben 


ABS:
Bosch 5.4 EBD, Bremskraftbegrenzer mit 



ABS

